17　施設概要調書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）施設概要   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 保育所用地面積 | ： | 公簿・実測 | ㎡ | | 建築面積 | ： | ㎡ | | | 延べ床面積 | ： | ㎡ | | | 構造・規模 | ： | 造　　　　　　階建 | |   　（２）室種別面積表   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 乳児室・ほふく室、保育室 | | 面積 | 定員 | 最大受入人数 | |  | 乳児室・ほふく室（０歳児） | ㎡ | 人 | 人 | |  | 乳児室・ほふく室（１歳児） | ㎡ | 人 | 人 | |  | 保育室（２歳児） | ㎡ | 人 | 人 | |  | 保育室（３歳児） | ㎡ | 人 | 人 | |  | 保育室（４歳児） | ㎡ | 人 | 人 | |  | 保育室（５歳児） | ㎡ | 人 | 人 | |  | 計 | ㎡ | 人 | 人 |   　　※縦割り保育を実施するため、歳児ごとに室が分かれていない場合は、わかるように記載すること。   |  |  | | --- | --- | |  | 面積・台数 | | 遊戯室 | ㎡ | | 調理室 | ㎡ | | 便所 | ㎡ | | 駐車場台数 | 台 |   　（３）屋外遊戯場   |  |  | | --- | --- | |  | 面積 | | 地上園庭 | ㎡ | | 屋上園庭 | ㎡ | | 計 | ㎡ |   　　※代替園庭を使用する場合は、下記も記載   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 公園名 | 面積 | 保育園からの距離 | | ○○公園 | ㎡ | m |   　　※公園面積等は「福岡市緑のまちづくり協会」のホームページ等で検索できます。 |

17　施設概要調書

（４）設備基準【保育室等の最上設置階を**２階**に計画する場合】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | （準）耐火  建築物 | 耐火建築物 | | 準耐火建築物（イ） | | 階段【常用】 | 屋内階段 | | 屋外階段 | | 階段  【避難用】 | 屋内階段  屋内避難階段（建築基準法施行令第123条第1項）＊１  特別避難階段（建築基準法施行令第123条第3項） | | 待避上有効なバルコニー＊２ | | 屋外傾斜路に準ずる設備  屋外傾斜路＊３  非常用すべり台（準ずる設備）＊３ | | 屋外階段 |   ＊１・・・屋内避難階段の場合は、「福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例　第44条（７）イ　表のただし書き」を参照すること。  ＊２・・・保育所における屋外階段設置要件に関する検討会（第１回）参考資料２「待避上有効なバルコニーの構造の例」を参照すること。  ＊３・・・保育所における屋外階段設置要件に関する検討会（第１回）参考資料２「屋外傾斜路等の構造の例」を参照すること。 |

17　施設概要調書

（４）設備基準【保育室等の最上設置階を**３階**に計画する場合】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 階段  【常用】 | 屋内階段 | | |  | 屋内避難階段（建築基準法施行令第123条第1項） | |  | 特別避難階段（建築基準法施行令第123条第3項） | | 屋外階段 | | | 階段  【避難用】 | 屋内階段  屋内避難階段（建築基準法施行令第123条第1項）＊１  特別避難階段（建築基準法施行令第123条第3項） | | | 屋外傾斜路に準ずる設備  屋外傾斜路＊２  非常用すべり台（準ずる設備）＊２ | | | 屋外階段 | | | 避難距離 | 保育室等から一つの階段までの歩行距離が30ｍ以下とすること。  ※距離は直線距離でなく、歩行距離で算定すること。  ※始点は階段等から保育室等で最も遠い部分とすること。  ※避難階以外の階の平面図には、避難経路・距離を記載すること。  ※２方向避難の趣旨を踏まえ、重複区間の長さに配慮すること。 | | | 調理室の  区画 | 調理室とその他と防火区画を行う計画  ※換気、冷暖房の風道が、区画する壁、床を貫通する場合は、防火上有効なダンパーを設置すること。 | | | 調理室とその他との防火区画を行わない計画  【防火区画免除の要件】 | | |  | スプリンクラー設備等の自動式の設置 | |  | 調理用器具に応じた自動消火装置の設置、かつ、調理室外部へ延焼を防止する措置 |   ＊１・・・屋内避難階段の場合は、「福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例　第44条（７）イ　表のただし書き」を参照すること。  ＊２・・・保育所における屋外階段設置要件に関する検討会（第１回）参考資料２「屋外傾斜路等の構造の例」を参照すること。 |

17　施設概要調書

（４）設備基準【保育室等の最上設置階を**４階以上**に計画する場合】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 階段  【常用】 | 屋内階段 | | |  | 屋内避難階段（建築基準法施行令第123条第1項） | |  | 特別避難階段（建築基準法施行令第123条第3項） | | 屋外避難階段（建築基準法施行令第123条第2項） | | | 階段  【避難用】 | 屋内階段  屋内避難階段（建築基準法施行令第123条第1項）＊１  特別避難階段（建築基準法施行令第123条第3項） | | | 屋外傾斜路＊２ | | | 屋外避難階段（建築基準法施行令第123条第2項） | | | 避難距離 | 保育室等から一つの階段までの歩行距離が30ｍ以下とすること。  ※距離は直線距離でなく、歩行距離で算定すること。  ※始点は階段等から保育室等で最も遠い部分とすること。  ※避難階以外の階の平面図には、避難経路を記載・距離すること。  ※２方向避難の趣旨を踏まえ、重複区間の長さに配慮すること。 | | | 調理室の  区画 | 調理室とその他との防火区画を行う計画  ※換気、冷暖房の風道が、区画する壁、床を貫通する場合は、防火上有効なダンパーを設置すること。 | | | 調理室とその他との防火区画を行わない計画  【防火区画免除の要件】 | | |  | スプリンクラー設備等の自動式の設置 | |  | 調理用器具に応じた自動消火装置の設置、かつ、調理室外部へ延焼を防止する措置。 |   ＊１・・・屋内避難階段の場合は、「福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例　第44条（７）イ　表のただし書き」を参照すること。  ＊２・・・保育所における屋外階段設置要件に関する検討会（第１回）参考資料２「屋外傾斜路等の構造の例」を参照すること。 |